NAME – SYNOPSIS

devdump isoimage isodump isoimage isoinfo [ –d –h –R –J –j charset –f –l –p –T sector –N sector –i isoimage –x path ] isovfy isoimage DESCRIPTION devdump

isodump . isodump

devdump or isodump . isoinfo isovfy isovfy mkisofs.

OPTIONS –help,–h,–version, i=name,dev=name. The isoinfo program

–help –h –d present. –f -l -f option.

– _image –i and dev=target dev=target dev=6,0 .

FreeBSD CAM /dev/rcd0.ctl dev=/dev/rcd0.ctl:@ .

dev CDR_DEVICE environment.

dev= @

–i and dev=target –debug

descriptor. –R –l -f -l option. –

–p –R ownerships. –J – mkisofs –

– AUTHOR <ericy@gnu.ai.mit.edu> or <eric@andante.jic.com>

BUGS

image.

AVAILABILITY cdrtools

ENVIRONMENT CDR_DEVICE

RSH RSH rcmd RSH RSH= connection.

rsh(1)

root initiated rcmd(3) connection.

RSCSI RSCSI

/opt/schily/sbin/rscsi RSCSI

FILES

/etc/default/cdrecord

CDR_DEVICE

@

speed and fifosize ""

""

teac1

mkisofs(8), cdrecord (1), readcd (1), scg(7), rcmd (3), ssh(1).